**手术器械绝缘检测仪项目竞谈文件**

1. **基本原则**

坚持公开、公正和诚信的原则，禁止各种非法促销行为和不正当竞争，如有虚假应标者，本院有权没收其履约保证金，并取消该公司在我院的永久投标权。

二**、投标单位的资质要求**

1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

2、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

3、在近三年经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**三、资质审核**

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

1. **招标内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 参数 | 质保期 |
| 手术器械绝缘检测仪 | 2台 | 1. 能满足所有的带电源腔镜手术器械的漏电检测，电缆的漏电检测及导通性能测试。 2. 锂电池充电时间：≤6个小时，充电时间超过6小时有过充保护。 3. 显示屏：液晶屏，显示电量、电压设置值及报警指示灯等内容。 4. 报警提示：检测到漏电时，设备会发出蜂鸣音和屏幕闪烁报警提示（声、光两种报警方式） 5. 使用时间：≥40个小时；待机时间：≥240个小时。 6. 输出电压：0～10000V，可任意调节。 7. 检测附件：探测刷、探测环，能够满足所有带电源器械的漏电检测。 8. 输出电压精度：±5%至±10% 9. 短路电流：工作时≤0.1mA；功率≤3W 10. 电池容量：≥12V\10000MA；充电器≥12.6V\1A； | 2年 |

**五、供货期限、付款方式**

签订合同30天内供货，并送至医院指定地点。供货验收合格且收到供货商提供的合法税务发票后两个月内以转账方式支付货款90%，余10%质保期满后不计息付清。

六、**标书内容（加盖公章）**

1、投标产品品牌型号、报价表(单价及总价)，报价中应包含运费、税费等以及国家规定的各项费用。

2、公司营业执照及有关资质证明材料等。企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件、法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件及授权书等；与国内综合三级医院的合同复印件或中标通知书复印件等。

3、提供省级计量科学研究院检测证书。

4、供货商详细地址及电话。

5、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字（或盖章）。**投标书一式两份（一正一副），必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。**

**七、评标办法**

预算价为90000元，报价不高于预算价的为有效标，响应投标单位可以提交二次报价，二次报价不得高于一次报价，有效标内报价最低者为第一中标候选人。

**八、其他说明**

1、**投标保证金1800元，一次性足额缴纳，**由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于**开标当天上午8点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。**若未中标,在中标通知书发出后5个工作日内不计息退还投标保证金；如中标则转为履约保证金，履约保证金为4500元，投标保证金不足部分，在签订合同前补齐，履约保证金在验收合格后不计息退还。

2、中标单位在接中标通知后三个工作日内到总务科签订合同。

1. 中标单位中标后不得转标，否则，取消中标资格。
2. 开标时间：2018年11月21日下午15:30
3. 开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室

赣州市人民医院

2018年11月12日