## 采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物及服务。

（二）所响应货物及工程须提供**三年**及以上的质保期（货物及工程另有超过**三年**规定的按其规定执行）。

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。

（四）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（五）本竞争性磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（六）质保期间，如成交供应商在接到保修通知48小时内未派维修人员，采购人可另行选定其他维修人实施维修，由此产生的维修结算无需成交供应商认定，可由采购人直接在质保金内扣除。

（七）质保期满后，采购人可以继续要求成交供应商提供本项目的维修、技术支持等服务和供应本次采购产品所需的备件、配件，其发生的费用供应商只收取破损组件的成本费；响应供应商在磋商响应文件中提供加盖公章的承诺函；**（格式附后）**

（八）完成时间：签订合同后45个日历天内完成本项目的供货及验收。

（九）本项目所提供货物及配件须满足各项国家强制性标准。

（十）本项目所有货物及所使用的材料，须提前经采购人进行确认；确认后方能使用。

（十一）本项目为“交钥匙”工程；预算金额包含货物、安装、售后服务等所有相关费用。

（十二）本项目将组织专家进行验收，验收的相关费用由成交供应商承担。

（十三）技术规格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 预算金额（元） |
| 普通高速手机 | 170 | 把 | 转速：31-36万转/分钟。取针方法：按压方式。连接形式：快换接头式，四孔、二孔均可，具有水路防回吸功能（带快接头）。冷却形式：单点喷雾（多点喷雾允许）可进行135度高温高压消毒。轴承：钢球轴承（轴承可单独个别更换）（陶瓷球轴承允许）。切削力：径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg。扭矩：0.12～0.13N.cm。噪音：≤70dB工作气压：四孔，0.25-0.27 MPa 。二孔，0.2-0.22MPa 耗气量：30-36L/min。在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min。整机可保修三年。 | 119000 |
| 45°仰角手机 | 100 | 把 | 转速：31-36万转/分钟。取针方法：按压方式。接口：标准4孔，具有水路防回吸功能（带快接口优先）。喷水方式：单点（多点喷水允许）（非喷雾）。一体式机身，头部后端喷气。可135度高温高压消毒。轴承：陶瓷球（轴承可单独个别更换）。工作气压：四孔：0.25-0.27 Mpa，二孔：0.2-0.22MPa，气流量：30-36L/min。切削力：径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg，扭矩：0.12～0.13N.cm。噪音：≤70dB。在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min。整机可保修三年。 | 170000 |
| 总金额：289000 |