**附：采购项目需求**

**★技术要求：**

（一）供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的产品。

（二）本项目核心产品为：**铜版粘贴片**。

（三）所有产品的知识产权问题，由各供应商自行负责。

（四）本采购文件提出的采购需求均为实质性要求（特别注明为非实质性要求的除外），供应商的响应方案应达到或优于本采购文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（五）技术要求

**1、采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术规格及要求** | **数量** | **单位** | **预算单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** | 铜版粘贴片 | 80mm\*80mm\*500pcs（圆筒直径25mm-28mm） | 13000 | 卷 | 18.1 | 235300.00 |
| **2** | 复墨带 | 80mm\*300m | 5000 | 卷 | 22.4 | 112000.00 |
| **3** | 配置专用袋 | 40cm\*50cm\*120pcs | 6000 | 卷 | 20 | 120000.00 |
| **4** | 避光袋 | 14cm\*23cm | 50000 | 个 | 0.18 | 9000.00 |
| **预算总价：肆拾柒万陆仟叁佰元整（¥476300.00）** | | | | | | |

**注：以上均为国产产品。**

**2、产品详细技术规格及要求：  
①铜版粘贴片**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **铜版粘贴片** | | |
| 产品结构 | 图片1 | | |
| 规格 | 80\*80 mm \*500片,标签圆筒直径：25mm-28mm | | |
| 面材 | | 底纸 | |
| 材料名称 | 铜片粘贴片 | 材料名称 | 离型纸 |
| 厚度 mm | 0.068±0.003 | 厚度 um | 85±3 |
| 颜色 | 白色 | 颜色 | 不限定 |
| 平滑度 | 好 | 平滑度 | 好 |
| 印刷性 | 好 | 韧性 | 好 |
| 粘胶 | | | |
| 胶系 | 水性压敏胶 | 保持力 mm | ≤2.0 |
| 上胶厚度 mm | 0.020±0.002 | 耐候性 | 好 |
| 初粘力 | ≥8# | 适用温度℃ | 0 ～ 60 |
| 剥离力 | ≥9.0 | 耐水性 | 好 |

规格数量：常用规格为1070mm\*400m

**②复墨带**

|  |  |
| --- | --- |
| **货物名称：复墨带** | |
| **规 格** | 80mm\*300m |
| **厚 度** | 7.5±1.0um |
| **成 份** | 镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）······ |
| **资质要求** | 符合相关环保标准 |

**③配置专用袋**

|  |  |
| --- | --- |
| **货物名称** | **配置专用袋** |
| **规格型号** | 40\*50cm |
| **执行标准** | **执行标准：符合GB/T21661-2020国家食品包装材料要求。**  **卫生标准：符合GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品** |
| **技术参数** | 拉伸强度（Mpa）：≥10  断裂标称应变（%）：≥100  直角撕裂度（KN/m）：≥50 |
| **感官** | 无论是塑料薄膜和成品袋制品，都应均匀、平整不应存在有碍使用的气泡、穿孔（不包括透气孔）。塑化不良、鱼眼、僵块、丝纹、挂料线、皱折（不包括折边）等制造上的质量缺陷及瑕疵，有印刷的薄膜和袋制品，油墨均匀、图案清晰、完整、印刷剥离率＜20%,套印误差＜1mm。 |
| **材料** | 食品级聚乙烯，不加任何回料，可直接接触食品 |
| **用途** | 产品透明无异味，结实耐用，防水防油防潮，体积小数量多，取用方便，底部点断处平整易撕，可承受10公斤以上的重物。 |
| **其他要求** | 1. 产品须符合《中华人民共和国食品安全法》及国家关于塑料包装袋最新的各项标准规定，须提供产品有效期内质检报告，具备国家QS认证，采用100%全新原材料（聚乙烯等）； 2. 外观要求质料纯净均匀、印刷精美、亮泽、无异味、无染色； 3. 配置袋拎带开口长度为总长度的25%，误差不得超过±3%； 4. 单面厚度、长度、宽度误差不得低于采购要求的1%，净重不得低于采购要求； 5. 在塑料袋正下方处标有可回收、QS标志及生产许可证号、卫生许可证号、安全提示语、生产企业名称地址、电话、规格承重等字样，以及采购人的标示。 |

**④避光袋：14cm\*23cm。**

**注：★为不允许偏离的实质性条款，否则作无效投标处理。**

**★商务要求：**

**1、交货地点：**采购人指定地点。

**2、交货时间：本项目合同期限为1年，成交供应商在合同期限内按照采购人使用科室需要进行分批次供货，成交供应商接采购人通知后，在采购人规定时间内送达指定地点。合同期限内，按照货物清单供货完成达到合同金额，合同自动终止；合同期限满，未达到合同金额，合同也自动终止。**

**3、质保期：**12个月（从项目最后一批货物供货结束并完成验收开始计算）。

**4、履约保证金：**本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。履约保证金由采购人收取。在项目最后一批货物供货结束、验收合格，质保期结束后一次性退还。

**5、验收：**

5.1验收标准

（1）到货验收：货物送至采购人指定地点后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交供应商负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

（2）最终验收：采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（3）在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在总价中。

5.2验收程序和方法

（1）成交供应商自检

货物在采购人指定地点后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合采购文件、响应文件技术要求以及合同中相关条款要求，同时向采购人提供自检记录。

（2）验收与最终验收

成交供应商自检后，采购人与有关管理部门按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家具有检验资质的相关部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购文件、响应文件及采购人的使用要求。在此期间，若发现货物参数与采购文件、响应文件不一致，成交供应商将被取消中标资格；若发现货物质量有问题，成交供应商应按采购人规定的时间无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

5.3验收费用

在对货物设备进行安装、调试、试运行、直至现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担且已含在总价中。

5.4验收时成交供应商必须派代表参加。

**6、付款方式：按需供货，据实结算，一个月结算一次。经采购人验收合格并收到供应商提供的相应金额合法税票后30天内以转帐方式一次性付清相应金额货款。**

**注：★为不允许偏离的实质性条款，否则作无效投标处理。**