公告附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **主要技术规格及要求** |
| 1 | 泌尿外科进口输尿管镜 | 5 | 根 | **产品技术要求及配置清单：****1.基本参数(小儿镜)**1.1半硬性一体式纤维镜体。1.2镜体视向角 5-8度。1.3镜体外径≤6/7.5Fr。1.4镜体工作长度 430±10mm。1.5器械通道尺寸单通道≥4Fr。1.6内窥镜整体均可高温高压消毒,可重复消毒≥500次。1.7数量：3根1.8保修期：1年**2.基本参数(成人镜)**2.1半硬性一体式纤维镜体2.2镜体视野角8-12度2.3镜体外径≤8/9.8Fr2.4镜体工作长度430±10mm2.5器械通道尺寸单通道≥5Fr或双通道≥3Fr2.6内窥镜整体均可高温高压消毒,可重复消毒≥500次。2.7数量：2根2.8保修期：1年 |