公告附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **主要技术规格及要求** |
| 1 | 泌尿外科进口输尿管镜 | 5 | 根 | **产品技术要求及配置清单：**  **1.基本参数(小儿镜)**  1.1半硬性一体式纤维镜体。  1.2镜体视向角 5-8度。  1.3镜体外径≤6/7.5Fr。  1.4镜体工作长度 430±10mm。  1.5器械通道尺寸单通道≥4Fr。  1.6内窥镜整体均可高温高压消毒,可重复消毒≥500次。  1.7数量：3根  1.8保修期：1年  **2.基本参数(成人镜)**  2.1半硬性一体式纤维镜体  2.2镜体视野角8-12度  2.3镜体外径≤8/9.8Fr  2.4镜体工作长度430±10mm  2.5器械通道尺寸单通道≥5Fr或双通道≥3Fr  2.6内窥镜整体均可高温高压消毒,可重复消毒≥500次。  2.7数量：2根  2.8保修期：1年 |