|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣州市人民医院2024年治疗车类报价表 | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 基本技术参数及要求 | 单价 |
| 1 | 治疗车（定制款） | 91 | 辆 | 尺寸：625\*465\*915mm ±20mm   1. 适用于医护人员对病人护理治疗等。 2. 整体采用加厚型冷轧钢板喷塑而成，双层面板，加厚铝合金喷塑四柱承重，主体结构采用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接机器人集群焊接而成,车体设计两个中抽，配置豪华深凹式抽屉拉手，满足力学方式，推拉便捷。每层抽屉高度为12公分，抽屉内配16格小药盒可自由调节空间大小使用，三折自吸式可自动回弹静音抽屉轨道，安静又舒心，台面有加固型304不锈钢三面护栏距台面高度65mm，加固型7支支脚配制能有效防止医用物品滑落，科学稳重系统设计，防抬防抖防撞，台面配有透明软玻璃，方便清洁使用。 3. 左侧配置：置物篮一个，洗手液支架一个，黄色锐器盒一个。 4. 右侧配置：分色医疗生活连体盖脚踏式气压杆阻尼缓降垃圾桶两个。 5. 底部平台配置一个特大号移动式输液瓶置物篮。 6. 底板四角装有防撞缓冲护角，配制豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防滑防静电防缠绕耐磨。   7.工艺：（1）工业焊接机器人集群焊接，整车金属部件100% 施以高精度焊接，确保治疗车安全可靠，牢固结实；（2）金属表面处理采用环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层的双重涂层技术，保证内外防锈，漆面不易剥脱，台面易清理。  8.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 2 | 换药车 | 11 | 辆 | 规格：675\*485\*920mm±20mm  1.适用于医护人员对病人护理换药等  整体采用加厚型冷轧钢板喷塑做成，三层面板，铝合金喷塑四柱承重，主体结构用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接而成,车体设计两个中抽屉，配置豪华深凹式抽屉拉手，满足力学方式，推拉便捷。每层抽屉配有长宽3\*3分隔片可自由分格药盒空间大小使用。  2.三折静音自吸轨道，安静又舒心，台面有加固型304不锈钢三面护栏防护物品滑落，台面配有透明软玻璃垫，方便清洁使用。  3.配置：置物篮一个，黄色锐器盒一个，洗手液支架一个，右侧分色医疗生活连体盖脚踏式气压杆阻尼缓降垃圾桶两个。  4.底板四角装有防撞缓冲护角，配制豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防滑防静电防缠绕耐磨。  5.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 3 | 晨晚间护理车 | 21 | 辆 | 规格：1000\*500\*965mm±20mm  1.适用于护理人员晨晚间护理使用等  2.主体用冷钢板喷塑工程结构组成，四柱承重，主体结构用32mm\*1.7mm的圆管焊了接而成左边设计为三层柜体多面围栏，上部左侧有一体成型推手方便操作。  3.平台尺寸为450\*350mm，右侧配制带盖型防水垃圾袋尺寸为530\*420\*680，底部配有4个豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个不带刹车，防静电防缠绕，底板四角装有缓冲角防撞功能。  4.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 4 | 口服药车（定制款） | 13 | 辆 | 规格：  670\*460\*915mm±20mm  1.适用于医护人员对病人口服药领取发放使用。  2.主体材质为采用钢喷塑件，铝合金立柱喷塑承重，台面设计左右拉开式，下部根据科室需求早、中、晚、睡前四个抽屉带双开门柜体设计，一个双开门数量盒药柜体。  3.抽屉嵌入48-66格树脂专用药盘，药盘一性成型，美观简约，尺寸符合临床和护理需求。  4．柜门配有豪华铝合金拉手，抽屉面板配置豪华深凹式抽屉拉手，满足力学方式，推拉便捷，抽屉导规为三折静音自吸式。  5.车体左侧配置有不锈钢拉手，一个手消支架。右侧分色医疗生活连体盖脚踏式气压杆阻尼缓降垃圾桶两个，底部四周有防撞护角，豪华静音轮四只，其中两只带刹车功能，两只不带刹车，防缠绕，防静电。  6.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改，还需根据医院打药机类型和科室需求配制不同药盘。 |  |
| 5 | 病历车（定制款） | 17 | 辆 | 40格规格：740\*440\*865mm±20mm  50格规格：740\*440\*1000mm±20mm  60格规格: 740\*440\*1135mm±20mm  70格规格：850\*395\*1200mm±20mm  80格规格：850\*395\*1280mm±20mm   1. 主体材质采用优质的304不锈钢材质喷绘而成，板材厚度1.0mm,表面易清洗，擦拭，耐腐蚀，四柱承重强，铝合金材质的柱子表面静电粉末喷涂，高温烘制使其附着台面，台面为乳白色搭配抽屉颜色面板蓝色组合凸显出整体高端大气，铝合金抽屉拉手，台面上配有防滑加厚款软玻璃一块，车体不锈钢及高强度合金铝组合材料，坚固+灵活工艺，表面静电喷涂主材规格：板材厚度≥1.0mm，   双排排列40格/50格/60格等，带顺序数字标签，侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 2.每格间距2.2公分，可根据科室单独定制高度，带两个抽屉，配中控锁控制，豪华铝合金抽屉拉手，抽屉导轨为优质静音伸缩自吸式导轨,豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；防静电防卷毛发，车体四周安有强力塑胶防撞条。  3. 可对部分特殊科室根据护士站整体柜台需求定制制作嵌入式方案。 |  |
| 6 | 气管插管车（定制款） | 5 | 辆 | 规格：660\*470\*970mm±20mm  1.适用于急诊科医护人员对病人急救处理等  2.主体材质为采用加厚型冷轧钢喷塑而成，铝合金立柱承重，主体结构采用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接机器人集群焊接而成。  3.台面材质：有机玻璃亚克力高透材质，根据急诊科室特殊急抢救模式设计左右推拉开方式，根据医院现有紧急呼吸球囊尺寸调整16下沉深度，下部两抽双开门柜体设计可装制中大型医用器械，中部配制两个中抽，每抽内配带分隔板，可自由分格药盒大小空间使用，抽屉面板、柜门配带豪华铝合金拉手，配有中控锁设制。配制置物篮一个，锐器盒1个，手消支架一个。底部四周有防撞护角，豪华静音轮四只，其中两只带刹车功能，防缠绕，防静电。  3.工艺：（1）工业焊接机器人集群焊接，整车金属部件100% 施以高精度焊接，确保治疗车安全可靠，牢固结实；  （2）金属表面处理采用环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层的双重涂层技术，保证内外防锈  4.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 7 | 抢救车（定制款） | 19 | 辆 | 尺寸:630\*470\*900mm±20mm  主体材质采用刚塑件，主体由优质的冷扎钢加厚钢板构成，板材厚度1.0mm,表面易清洗，擦拭，耐腐蚀   1. 表面静电粉末喷涂，高温烘制使其附着台抽屉面板为红色，车体台面为白色，304不锈钢三面护栏，配有透明防滑垫一张，三折静音轨道 2. 车体根据护理JCI设计配置：五个抽屉，（二小抽二中抽一大抽组合），配有豪华抽屉拉手， 3. 台面配有输液架一根，除颤仪平台一个 4. 背面可配有心肺复苏抢救按压板一块，多功能电源插座一个，氧气瓶支架一个 |  |
| 8 | 口腔治疗车（定制款） | 20 | 辆 | 规格:820mm\*510mm\*525mm(±20mm )适用于口腔医技医护人员对病人综合治疗1.整体采用优质钢材和工程ABS台面注塑成形，整体美观坚固，具有耐酸碱、抗氧化、防指纹、防菌防霉、易清洗等优点。2.车体采用五抽组合，四个中抽，一个大抽，其中四个中抽均配有内嵌式专用口腔治疗盘；内嵌式口腔治疗盘须与科室现有治疗盘尺寸规格和功能一致，可以互通互换，同时治疗盘颜色配制至少提供有两套方案由采购科室选择。3.表面处理：采用高温静电喷涂，喷涂硬度高，耐磨度高，附着力强，不褪色。喷涂色彩方案须根据医院科室使用配套设备和装修色彩搭配，由采购方进行选择。4.导轨：采用静音三折自吸式导轨，全程静音，能缓冲自吸关闭，防夹手设计。5.抽屉四周采用双层板复合式工艺，抽屉两侧无安装安装导轨的铆钉，无尘焊接。耐酸碱、抗氧化、防指纹、防菌防霉、易清洗。6.带高档双耳拉手，符合人体设计，使用方便便捷。7.车体大抽内须预设口腔专用石膏沉淀池设备空间，符合国家环保要求。8.配制4个聚胺酯双轴承静音脚轮。 9.须满足临床实际使用需求根据科室和单独卡位需要做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 9 | 转运车 | 3 | 辆 | 规格：1930×640×560-860mm±20mm  1、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观；  2、床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。  3、护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 |  |
| 10 | 磁共振治疗车（定制款） | 2 | 辆 | 规格:760\*456\*900mm±20mm  1.车体整体需符合国家核磁共振执行标准，材质符合磁共振机房无磁无辐射影响。  2.具有良好的承重能力，车体三层装制，工作台面符合人体工程学，防菌防霉、易清洗等优点。  3.车体第一层配有两个抽屉，配备三面护栏带推手。  4.车体左侧上层配置物篮1个可装2个专用税器桶，右侧中层配置污物垃圾桶两个，配制无磁治疗器械托盘一个。  5.底部前伸配置核污源专用托架一个，配有国家标准专用核污源专用黄色单线污物箱，可装固软体和利器核污废物。  6.适用磁共振辐射影响专用除磁固化豪华静音轮四只，防缠绕，防静电。 |  |
| 11 | CT护理治疗车（定制款） | 3 | 辆 | 尺寸：623\*462\*915mm ±20mm  1.适用于影像科室医技医护人员对病人护理急救等。  2.整体采用加厚型冷轧钢板喷塑而成，双层面板，加厚铝合金四柱承重，主体结构采用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接机器人集群焊接而成,车体设计两个中抽，配置豪华抽屉拉手，每层抽屉高度为12公分，抽屉内配多格小药盒可自由调节空间大小使用，三折自吸静音抽屉轨道，安静又舒心，台面有加固型304不锈钢三面护栏距台面高度65mm，加固型7支支脚配制能有效防止医用物品滑落，科学稳重系统设计，防抬防抖防撞，台面配有透明软玻璃，方便清洁使用。  3.左侧配置：置物篮一个，黄色锐器盒1个，洗手液支架一个。  4.右侧配置：分色医疗生活连体盖脚踏式气压杆阻尼缓降垃圾桶两个。  5.底部平台配置一个移动式输液瓶置物篮。  6.底板四角装有防撞缓冲护角，配制豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防滑防静电防缠绕耐磨。 |  |
| 12 | 烧伤创伤换药护理车（定制款） | 4 | 辆 | 规格：625\*485\*915mm±20mm   1. 适用于医护人员对烧伤创伤病人护理换药等 2. 整体采用加厚型冷轧钢板喷塑做成。 3. 三层面板，加厚铝合金四柱承重，主体结构用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接而成, 4. 车体中设计一深抽两小抽屉主要敷料纱布间。抽屉面板配置豪华深凹式抽屉拉手，满足力学方式，推拉便捷，每层抽屉高度为12公分，抽屉内配多格小药盒可自由调节空间大小使用，三折自吸式可自动回弹静音抽屉轨道，安静又舒心，台面有加固型304不锈钢三面护栏距台面高度65mm，加固型7支支脚配制能有效防止医用物品滑落，科学稳重系统设计，防抬防抖防撞，台面配有透明软玻璃，方便清洁使用。 5. 左侧配有一个30L敷料废物大桶，一个置物篮，一个手消支架。 6. 右侧设计并排4个碘伏手消支架，下侧配制分色医疗生活连体盖脚踏式气压杆阻尼缓降垃圾桶两个。   7底部平台配置一个特大号移动式输液瓶置物篮。   1. 底板四角装有防撞缓冲护角，配制豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防滑防静电防缠绕耐磨。   可以根据科室要求特别定制不限于含材质尺寸功能等。 |  |
| 13 | 气压仪治疗车（定制款） | 7 | 辆 | 规格：520\*480\*980mm±20mm  适用于医护人员对病人护理气压仪治疗等   1. 整体采用优质的加厚镀锌板焊接而成，三层面板，主体结构32mm\*1.2mm的加厚镀锌板焊接而成，表面静电喷塑耐腐蚀。 2. 台面配带软玻璃防止物品滑落，车体上面带有一中抽，下面带层隔板，三层面板配有三面304不锈钢护栏，右侧上部置物篮一个，黄色锐器盒两个，底板配两只翻盖垃圾桶。   车子底板四角装有防撞角，底部为四寸豪华静音轮其中两个带刹车功能，两个不带刹车功能，防滑防静电防缠绕耐磨。  4.工艺：（1）工业焊接机器人集群焊接，整车金属部件100% 施以高精度焊接，确保治疗车安全可靠，牢固结实；（2）金属表面处理采用环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层的双重涂层技术，保证内外防锈，漆面不易剥脱，台面易清理。  5.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 14 | 消化内镜护理治疗车（定制款） | 5 | 辆 | 480\*850\*900 mm±20mm  1、材质：整体采用加厚型冷轧钢板喷塑而成，双层面板，加厚四柱承重，主体结构采用32mm\*1.3mm的加厚钢板焊接机器人集群焊接而成,车体设计两个中抽，抽屉面板配置豪华深凹式抽屉拉手，满足力学方式，推拉便捷，每层抽屉高度为12公分，抽屉内配16格小药盒可自由调节空间大小使用，三折自吸式可自动回弹静音抽屉轨道，安静又舒心，台面有加固型304不锈钢三面护栏距台面高度65mm，加固型7支支脚配制能有效防止医用物品滑落，科学稳重系统设计，防抬防抖防撞，台面配有透明软玻璃，方便清洁使用。   1. 左侧配置：置物篮一个，黄色锐器盒一个。   3.右侧配置：置物篮一个，洗手液支架一个，分色污盖桶连体物垃圾桶两个。  4.底部平台配置一个特大号移动式输液瓶置物篮。  5.底板四角装有防撞缓冲护角，配制豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防滑防静电防缠绕耐磨。  6.工艺：（1）工业焊接机器人集群焊接，整车金属部件100% 施以高精度焊接，确保治疗车安全可靠，牢固结实；（2）金属表面处理采用环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层的双重涂层技术，保证内外防锈，漆面不易剥脱，台面易清理。  7.须满足临床使用科室的实际使用需求根据科室需求做出一些特殊尺寸、材质和功能性的定制和修改。 |  |
| 15 | 不锈钢双层消毒平台车（定制） | 8 | 台 | 规格： 900\*600\*760±20mm  符合各供应室消毒室和手术室执行标准以及医院JCI和6S管理体系，整车全部采用304优质不锈钢管折弯、焊接成形，抗腐、耐高温，可进行高温消毒，适合消毒供应室手术室及其它临床科室使用。  功能：  1、整车全部采用优质不锈钢板、管冲压、折弯成形，抗腐、耐高温，可进行高温消毒；  2、车分两层，层板内衬不锈钢方管，承载更大；，预留足够空间放置物框，层板四面带人斜边或直边围栏，可有效防止器械掉落；  3、四个4寸万向轮结构静音轮，其中两轮带刹车，防缠绕，防静电，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观；  材质：  1、层板采用≥2.0mm优质不锈钢板折弯成型，层板内用25\*2.0mm不锈钢方管加强；立柱采用φ25\*2.0mm不锈钢方管，护栏管焊接成型。  配置:  1、车体两侧配圆方管双扶手，符合力手设计，推动舒适。  2、配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，实现随时随时制动，脚轮全部刹车后，保证在各方向均可制动，防缠绕，防静电，耐磨擦，制动性能好，稳定性强； |  |
| 16 | 小号床旁  治疗车 | 27 | 台 | 规格:640\*456\*900mm±20mm  1、整体采用优质工程塑料注塑成形，整体美观坚  固，具有耐酸碱、抗氧化、防菌防霉、易清洗等优  点；  2、可拆装设计，拆装操作简单方便，更节省了运  输及储存空间；  3、上下两层板为沉面设计，并配有三面围栏，更  好地防止物品滑落；  4、上层配置两个抽屉，加大了物品存放空间，可  分类及灵活的放置物品。  5、脚轮采用 3 寸万向静音轮,推动灵活方便，附对  角刹车装置,制动方便。 |  |
| 17 | 5G医疗移动护理查房车 | 68 | 辆 | 整体采用铝、ABS工程塑料和加厚型冷轧钢材料，人体工程学的设计。推车工作台面板采用高光抑菌材料，UV处理，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线。  推车升降立柱采用铝合金材料，配置可升降气弹簧的机构，可调节高度，上下可调节行程250mm±10mm，升降负荷15Kg。  ▲自带系统无缝兼容对接医院hospital信息系统, 需要嵌入兼容医院OA、HS、电子病历以及东软华为等全系列数据库和护理及医生端全套电子信息系统，满足医院5G智慧医疗智慧病房查房需求。  ▲车身高度：1170mm-1420mm  ▲工作台面可调节高度：785mm-1035mm，可通过底座中央的脚踏板升降控制，适合不同身高人群的使用。前扶手圆弧设计，提高使用舒适性。  ▲台面尺寸：490mm(L)×460mm(W)，为ABS工程塑料UV处理，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线。台面由按压式锁具控制打开及关闭，台面可翻盖打开，台面下可放置隐藏式微型电脑主机或工控设备。  ▲挂架高度调节范围130mm，挂架可倾斜20°，建议配置≦22英寸显示器或一体机，建议承重≦10Kg  ▲键盘托：双向伸缩式键盘鼠标托架，兼顾左/右手使用习惯,键盘托盘尺寸：465mm(L)×234mm(W)。配置鼠标放置架。  车体配置双层带锁抽屉443（L）×297mm(W) ，第一层高110(H)  第二层高220(H)，满足日常护理的储物要求  ▲双抽可以根据科室要求卸下成单抽或无抽类型  车体立柱两侧置挂6.5升垃圾桶2个，台面左侧挂载直径105 mm手消液架，右侧挂载尺寸280mm(L)×130mm(W)×98mm(H) 置物篮，满足常规的使用需求。  ▲脚轮：采用四个轮子直径100mm医疗专用静音双轮脚轮，防缠绕设计，为双踏板全制动脚轮，180度设计前后踏板可制动，实现随时随地制动和解除制动功能。  ▲推车体积小，底座适合用于空间狭窄的区域。底座采用高强度金属结构框架，采用ABS工程塑料底座包壳，稳定性好，易于清洁维护，承载能力强，底座配有台面升降控制的脚踩踏板机构。  Intel 酷睿i5 CPU ，四核四线程 显卡 Intel HD Graphics 内存 8GB DDR4 硬盘 256G固态硬盘 SSD M.2 USB USB3.0 \*4个 USB2.0 \*4个）接口 1\*电源接口 / 1\*VGA接口 /1\*HDMI接 口/1\*COM/1\*麦克风接口 / 1\*耳 机接口  21.5吋，高清分辨率1920\*1080P，LED背光  内置音箱，立体声高保真HD Audio 喇叭  支持Windows7/Windows 10 / Linux  支持无线wifi，支持联通电信移动5G/4G+/4G支持双频，自带护士晚班阅读灯。  ▲磷酸铁锂电池/容量：19800 Wh/可供主机＞ 8 个小时连续使用/充电寿命≥1500次  18.3V 5A，关机状态下充电时间4-4.5H/ 开机使用状态下充电时间大约为≥5H  ▲可通过桌面软件实时监测电池状态，电压、电量、充电状态、低电量报警等。 安全锁孔：带安全锁孔可连接防盗锁；悬挂标准 VESA & 100\*100mm |  |