**空调采购需求及报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 大1.5匹挂机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥4.20（3）额定制冷量≥3500W（4）额定制热量≥4000W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤1000W（6）额定制热功率≤1300W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤1100W（8）循环风量≥680m³/h（9）空调室内机噪音最大档≤45dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)（11）含3米铜管（12）质保六年 | 台 |  |
| 2 | 2匹挂机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥4.20（3）额定制冷量≥5000W（4）额定制热量≥6200W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤1500W（6）额定制热功率≤2100W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤1300W（8）循环风量≥950m³/h（9）空调室内机噪音最大值≤45dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)（11）含3米铜管（12）质保六年 | 台 |  |
| 3 | 2匹柜机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥4.20（3）额定制冷量≥5000W（4）额定制热量≥7200W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤1500W（6）额定制热功率≤2500W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤2200W（8）循环风量≥950m³/h（9）空调室内机噪音最大值≤45dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)（11）含4米铜管（12）质保六年 | 台 |  |
| 4 | 3P柜机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥4.00（3）额定制冷量≥7200W（4）额定制热量≥9300W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤2400W（6）额定制热功率≤3100W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤2600W（8）循环风量≥1100m³/h（9）空调室内机噪音最大值≤55dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤60dB(A)（11）含4米铜管（12）质保六年 | 台 |  |
| 5 | 3P天花机 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥3.40（3）额定制冷量≥7200W（4）额定制热量≥9100W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤2800W（6）额定制热功率≤3500W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤1500W（8）循环风量≥1000m³/h（9）空调室内机噪音最大值≤50dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤60dB(A)（11）质保六年 | 台 |  |
| 6 | 5P天花机 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级（2）全年能源消耗效率APF≥3.40（3）额定制冷量≥12000W（4）额定制热量≥12000W(不含电辅加热)（5）额定制冷功率≤5000W（6）额定制热功率≤5000W(不含电辅加热)（7）电辅加热功率≤1500W（8）循环风量≥1800m³/h（9）空调室内机噪音最大值≤55dB(A)（10）空调室外机噪音最大值≤62dB(A)（11）质保六年 | 台 |  |
| 7 | 大1.5P移动空调 | 1. 额定制冷量≥3500W
2. 额定制热量≥3400W
3. 额定制冷功率≤1550W
4. 额定制热功率≤1550W
5. 循环风量≥350m³/h
6. 噪音最大值≤52dB(A)
7. 质保六年
 | 台 |  |