**药架采购需求及报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **需求** | **单价（元）** |
| 1 | 货架 | 1500×500×2000mm | 220 | 组 | 1. 钢层板四层，顶层挡灰板一层，侧面加装层板，背面安装背网。
2. 货架材料采用优质Q235B冷轧钢成型。

3.立柱80\*40\*1.5mm。4.横梁：60\*40\*1.5mm。5.层板：1.0mm加强。6.侧封板：1.0mm折弯。7.边框20\*20\*1.2mm方管。8.背网：网孔50\*50mm，直径3.2mm钢丝。9.货架表面处理：喷塑。 |  |
| 2 | 地台 | 1200×500×200mm | 280 | 个 | 1.材料采用优质Q235B冷轧钢成型焊接。2.地台支撑脚50×50×1.5mm矩管，加塑料防滑脚套。3.面板边框50×30×1.5mm矩管。4.面板1.2mm钢板折弯，面板激光打孔，底部加2根加强筋。 |  |
| 合计 |  |