**赣州市人民医院（北院）**

**视频监控系统年度维保服务项目询价**

1. **资质要求 （复印件加红章）**

①法人代表授权书和身份证 ②企业营业执照

③企业税务登记证 ④投标方其它资格证明材料

**二、招标项目：赣州市人民医院(北院)视频监控系统年度维保服务**

**三、项目维保服务期限： 1 年**

**四、年度维保服务费：人民币 元 /年（不含设备配件价）**

**五、年度维保项目服务范围内容：**

1、维保范围：赣州市人民医院（北院）位于赣州市章贡区红旗大道17号，占地55278㎡，建筑面积61137.67㎡。视频监控中心均为同轴模拟系统，配有10台挂墙液晶监视器（9台AOC32寸；1台AOC55寸）、3台19寸液晶显示器（LG和惠普）、16路憶源科技录像主机14台及其相关辅助配套设备，前端视频摄像机210个、各科室内部存储摄像点位60余个、附带负责维保红外线防盗报警1台3个点位。及与其前端点位成正比的配套件、线路等的维保、系统升级、检测、维修更换配件、零星移点增加点位等工作。（主要监控设备及点位参阅附件4）。

**3、维保期所需的低值易耗材（如螺丝、胶带、扎带、管卡、直弯三通等）由中标方负责，其余的由采购方从中标方另行采购结算或从第三方采购。**

**2、替换如摄像机、录像机、交换机、光端机、硬盘、及监控室主机、电视监控显示器等主要设备品牌需是国家安防产品十强企业厂商产品。**

3、报价均包含除更换配件费之外的运杂、装卸、包装、保险、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

1. **费用结算：**

1、本项目年度维保服务费，采购方分二次付款，每满半年按中标合同价的50%付款一次（若有扣减，按实际为准），并在采购方收到中标方提供的国家认可的正规合格发票后30个工作日历内以转账方式付款。

2、更换或新增设备配件费经采购方验收合格后每月结算一次。

**九、维保工作内容**

**1.软件维护：**

①定期检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变；检查录像存储是否正常（符合公安机关要求存储≥30天），防止漏录情况。

②定期检查监控系统是否在录像，防止突然断电而使软件数据库损坏。

③定期检查操作系统日志，防止出现硬盘损坏，而使系统不能录像。

**2.硬件维护：**

①保持设备环境干净、布线整洁，防止灰尘多、温度高而使设备出现故障。

②定期检查系统、设备线路，防止发生线路断路、线头松动或漏电情况。

③定期检查室外监控设施设备及防护装置，防止设备被毁坏。

**3.故障诊断与排除、设备维修与更换：**

   监控系统设施设备的故障诊断与排除、维修和更换；监控软件的维护检测，监控线路的零星简易改造和架设；报警探测器的维修和更新，报警线路的检测和更新；零星移点增点位的施工、调试、维保工作。

**4.系统定期巡检：**

①检测监控中心与各相关设备的监控功能正常运行情况

②检查及调试校正控制设备

③重大节假日前后巡检

④建立完整的服务档案。每次维护（修）工作（检查、清洁、故障排除、设备维修与更换等）完成后填写相应记录。

**3、向采购方有关操作使用人员提供培训和使用指导，及提供安防监控相关的技术咨询、指导、更新产品简易方案等协助工作。**

附件1：报价表

附件2：非常用配件（视频监控中心）更换价格明细清单（供应商填报）

附件3：常用配件（视频监控前端）更换价格明细清单（供应商填报）

附件4：维保服务范围视频监控点位及主要设施设备（参考数据）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件1：报价** | | |
| **年度维保费用报价单（单位：人民币元）** | | |
| 年度维保费 |  | 大写： |

单位盖章：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非常用配件合计价 |  | 大写： |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用配件合计价 |  | 大写 |

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务 | |
| 市内中心城区售后服务地点 |  |
| 售后服务电话 |  |
| 技术服务人员电话 |  |
| 其他服务承诺 |  |

单位盖章：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：非常用配件（视频监控中心）更换价格明细清单（供应商报价）** | | | | | |
| 序号 | 现有设备名称 | 现有品牌型号参考 | 单位 | 可替换品牌/型号 | 替换单价 |
| 1 | 矩阵(支持150路输入) | Vinet:VNT-M | 套 |  |  |
| 2 | 矩阵键盘带云台杆 | Vinet:VNT-M-1 | 套 |  |  |
| 3 | 视频分配器 | 憶源16路 | 台 |  |  |
| 4 | KVM切换器 | 一拖八 | 台 |  |  |
| 5 | 监控显示器 | AOC-19寸支持AV接口 | 台 |  |  |
| 6 | 监控挂墙液晶电视 | AOC-55寸支持AV接口 | 台 |  |  |
| 7 | 监控挂墙液晶电视 | AOC-32寸支持AV接口 | 台 |  |  |
| 8 | 4路视频服务器DVR | 憶源YYTet7952RCSNVS/R4 | 台 |  |  |
| 9 | 8路视频服务器DVR | 憶源YYTet7952RCSNVS/R8 | 台 |  |  |
| 10 | 16路视频服务器DVR | 憶源YYTet7952RCSNVS/R16 | 台 |  |  |
| 11 | 32路视频服务器DVR | 憶源YYTet7952RCSNVS/R32 | 台 |  |  |
| 12 | 数字视频光端机 | 飞鸿FHC6800T/R1d(8路) | 对 |  |  |
| 13 | 数字视频光端机 | 飞鸿FHC6800T/R1d(16路) | 对 |  |  |
| 14 | 红外线报警探测器 | （医院现有3个点位接入监控室1台设备） | 个 |  |  |
| 15 | 红外线报警设备主机 | YTB-9508KH电脑监控通用报警器 | 台 |  |  |
| **本类设备单价合计：** | | | | | |

备注：序号38-50设备为科室自用本地存储常用配件，数字网络信号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：常用配件（视频监控前端）更换价格明细清单（供应商报价）** | | | | | |
| 序号 | 现有设备名称 | 现有品牌型号参考 | 单位 | 可替换品牌/型号 | 替换单价 |
| 16 | 彩色一体半球机 | 憶源4113（700线以上） | 台 |  |  |
| 17 | 彩色一体室外枪机 | 憶源8090A（700线以上） | 台 |  |  |
| 18 | 百米红外恒速球机 | 憶源YD-72B | 台 |  |  |
| 19 | 摄像机电源 | 小耳朵12v | 个 |  |  |
| 20 | 摄像机电源 | 小耳朵24v | 个 |  |  |
| 21 | 集中供电电源 | 12V20A | 个 |  |  |
| 22 | 壁装支架 | 憶源05H | 个 |  |  |
| 23 | 光缆8芯 | 立浮单模户外铠装光缆 | 米 |  |  |
| 24 | 光缆4芯 | 立浮单模户外铠装光缆 | 米 |  |  |
| 25 | 光纤盒 | 普天 | 个 |  |  |
| 26 | 尾纤 | 普天 | 根 |  |  |
| 27 | 光纤跳线 | 普天 | 根 |  |  |
| 28 | 视频线 | 安讯 | 米 |  |  |
| 29 | 电源线 | 安讯纯铜 | 米 |  |  |
| 30 | 控制线 | 安讯 | 米 |  |  |
| 31 | 插座盒 | 联塑 | 个 |  |  |
| 32 | 户外接线盒 | 联塑 | 个 |  |  |
| 33 | 交换机 | TP-LINK（4口） | 台 |  |  |
| 34 | 交换机 | TP-LINK（8口） | 台 |  |  |
| 35 | 交换机（千兆） | TP-LINK（16口） | 台 |  |  |
| 36 | 硬盘 | 希捷2TB | 块 |  |  |
| 37 | 硬盘 | 希捷4TB | 块 |  |  |
| 38 | 网络高清红外半球机 | 200w像素YYT-SC-84BR | 台 |  |  |
| 39 | 云网络高清红外枪机 | 200w像素YYT-SC-85BR | 台 |  |  |
| 40 | 高清网络存储主机 | YYTet7952RCS/NVR-R(4路) | 台 |  |  |
| 41 | 高清网络存储主机 | YYTet7952RCS/NVR-R(8路) | 台 |  |  |
| 42 | 高清网络存储主机 | YYTet7952RCS/NVR-R(16路) | 台 |  |  |
| 43 | 高清网络存储主机 | YYTet7952RCS/NVR-R(32路) | 台 |  |  |
| 44 | 防雷电源排插 | 12孔 | 个 |  |  |
| 45 | 电源插座5孔 | 国优 | 个 |  |  |
| 46 | 超五类网线 | 纯铜国标 | 米 |  |  |
| 47 | PVC管 | 直径25mm国标 | 米 |  |  |
| 48 | VGA切换器（带线） | 二进一出 | 套 |  |  |
| 49 | 监控软件 | 免费配套提供 | 套 |  | 0 |
| 50 | 辅材、耗材（单个点位线路） | 管卡、弯直(三)通、螺丝、波纹管、扎带、胶布等 | 套 |  | 0 |
| **本类设备单价合计：** | | | | | |

**附件4 --①：维保服务范围视频监控点位及主要设施设备（接入监控室有效点位共210个，全部模拟同轴传输信号）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一显示屏 监控序号与点位 （有效点位：80个）** | | | | | | | | | |
| **（编号)(矩阵号)第一路** | | **（编号)(矩阵号)第二路** | | **（编号)(矩阵号)第三路** | | **（编号)(矩阵号)第四路** | | **（编号)(矩阵号)第五路** | |
| 1 | (1)门诊广场西 | 1 | (17)门诊3层西走廊 | 1 | (33)门诊7层电梯前厅 | 1 | (49)康复楼1层电梯 | 1 | (66)回春1层电梯区 |
| 2 | (2)门诊广场东 | 2 | (18)门诊3层导诊台 | 2 | (34)门诊7层工作电梯 | 2 | (？)康复楼外通道 | 2 | (65)回春1层护士站 |
| 3 | (3)急诊通道 | 3 | (19)门诊3层东走廊 | 3 | (35)门诊8层财务通道 | 3 | (？)康复科2层楼梯 | 3 | (67)回春1层东走廊 |
| 4 | (4)门诊后通道A | 4 | (20)门诊3层圆弧区 | 4 | (36)门诊9层医务科 | 4 | (52)肿瘤科3层东走廊 | 4 | (68)回春1层北内道 |
| 5 | (5)门诊后通道B | 5 | (21)门诊3层B超(坏) | 5 | (37)门诊8层财务科 | 5 | (？)肿瘤科3层西(坏) | 5 | (69)回春1层北外道 |
| 6 | (6)CT室大厅 | 6 | (22)急诊1层大厅 | 6 | (38)门诊10层护理部 | 6 | (？)肿瘤科4层东走廊 | 6 | (70)回春2层楼梯 |
| 7 | (7)门诊感染科通道 | 7 | (23)门诊3层圆弧北区 | 7 | (39)门诊10层信息科 | 7 | (？)肿瘤科4层西走廊 | 7 | (71)回春2层电梯 |
| 8 | (8)电子阅览室 | 8 | (24)门诊4层东走廊 | 8 | (？)急诊1层北走廊 | 8 | (？)肿瘤5护士站 | 8 | (72)回春2层西走廊 |
| 9 | (9)病案室入口 | 9 | (25)门诊4层电梯区 | 9 | (？)急诊1层南走廊 | 9 | (48)门诊7中医通道 | 9 | (73)回春2层南走廊 |
| 10 | (10)输液室外停车棚 | 10 | (26)门诊4层西(图像差) | 10 | (42)急诊6层楼梯 | 10 | (52)肿瘤科6层东走廊 | 10 | (74)回春2层北走廊 |
| 11 | (11)保卫科门口 | 11 | (27)门诊5层东走廊 | 11 | (？)急诊4层南走廊 | 11 | (59)肿瘤科6层西走廊 | 11 | (75)回春2层护士站 |
| 12 | (12)地下停车场 | 12 | (28)门诊5层电梯区 | 12 | (44)急诊5层北走廊 | 12 | (51)肿瘤科7层东走廊 | 12 | (76)回春3层东走廊 |
| 13 | (13)门诊1层东走廊 | 13 | (29)门诊5层胃肠镜(坏) | 13 | (47)急诊4层北走廊 | 13 | (49)肿瘤科7层大厅 | 13 | (77)回春2层西走廊 |
| 14 | (14)门诊1层西走廊 | 14 | (30)门诊6层病理科 | 14 | (46)急诊2层北走廊 | 14 | (64)食堂照西门入口 | 14 | (78)回春3层西走廊 |
| 15 | (15)门诊2层检验(坏) | 15 | (43)急诊2层走廊 | 15 | (31)门诊6层走廊 | 15 | (63)回春楼后停车场 | 15 | (79)回春3层北走廊 |
| 16 | (16)门诊2层分诊台 | 16 | (？)食堂旁放疗中心大厅 | 16 | (32)肿瘤5西通道 | 16 | (62)回春1东通道 | 16 | (80)回春3层护士站 |
| **附件4 -② 第二显示屏 监控序号与点位 （有效点位：79个）** | | | | | | | | | |
| **（编号)(矩阵号)第一路** | | **（编号)(矩阵号)第二路** | | **（编号)(矩阵号)第三路** | | **（编号)(矩阵号)第四路** | | **（编号)(矩阵号)第五路** | |
| 1 | (81)外科楼后车棚 | 1 | (115)外科4层大厅 | 1 | (113)外科9层西走廊 | 1 | (129)内科2层电梯 | 1 | (145)外科1层直补窗 |
| 2 | (82)回春3层电梯区 | 2 | (109)外科4层西走廊 | 2 | (116)外科9层东走廊 | 2 | (130)内科2层西走廊 | 2 | (147)门诊6层东楼梯 |
| 3 | (83)东大门路口 | 3 | (99)外科4层东走廊 | 3 | (120)外科10层大厅A | 3 | (131)内科3层医生室 | 3 | (148)门诊7层西楼梯 |
| 4 | (84)回春楼车场(图歪) | 4 | (100)外科5层大厅 | 4 | (97)外科10层大厅B | 4 | (132)内科3层电梯区 | 4 | (146)内科7层东(坏) |
| 5 | (85)门诊1危化药房 | 5 | (101)外科5层西走廊 | 5 | (117)外科11层ICU厅 | 5 | (133)内科3层西走廊 | 5 | (149)门诊7层东楼梯 |
| 6 | (86)医疗废物处理间 | 6 | (102)外科5层东走廊 | 6 | (118)外科11层ICU电梯 | 6 | (134)内科3层血透室 | 6 | (152)核医学科大门 |
| 7 | (87)外科1层入口 | 7 | (103)外科6层大厅 | 7 | (119)（未安装） | 7 | (135)内科4层医生室 | 7 | (151)核医学科窗户 |
| 8 | (88)外科1照磁共振室 | 8 | (104)外科6层西走廊 | 8 | (114)外科11层主道 | 8 | (136)内科4层电梯区 | 8 | (150)核医学科后门 |
| 9 | (89)外科1层大厅 | 9 | (105)外科6层东走廊 | 9 | (121)外科11层ICU门 | 9 | (137)内科4层西走廊 | 9 | (？)外科楼照毒麻药库窗户 |
| 10 | (90)外科1层电梯 | 10 | (106)外科7层大厅 | 10 | (122)家属区出入口 | 10 | (138)内科5层医生室 | 10 | (？)CT室侧门 |
| 11 | (91)外科2层大厅 | 11 | (107)外科7层西走廊 | 11 | (123)家属区主车道球机 | 11 | (139)内科5层电梯区 | 11 | (？)内科7层电梯区 |
| 12 | (92)外科2层西走廊 | 12 | (108)外科7层东走廊 | 12 | (124)家属区车棚 | 12 | (140)内科5层西走廊 | 12 | (？)食堂放疗厅1层后门 |
| 13 | (93)外科2层东走廊 | 13 | (98)外科8层大厅 | 13 | (125)内科楼旁车棚 | 13 | (141)内科6层医生室 | 13 | (？)门诊工作电梯内 |
| 14 | (94)外科3层大厅 | 14 | (110)外科8层西走廊 | 14 | (126)内科1层大厅A | 14 | (143)内科6层主道 | 14 | (？)门诊大厅照药房 |
| 15 | (95)外科3层西走廊 | 15 | (111)外科8层东走廊 | 15 | (127)内科1层大厅B | 15 | (144)内科7层医生室 | 15 | (？)门诊大厅照挂号 |
| 16 | (96)外科3层NICU | 16 | (112)外科9层大厅 | 16 | (128)内科2层医生室 | 16 | (142)内科6层电梯区 | 16 | (？)门诊监控室出口 |
| **附件4--③ 第三显示屏 监控序号与点位 （有效点位：51个）** | | | | | | | | | |
| **（编号)(矩阵号)第一路** | | **（编号)(矩阵号)第二路** | | **（编号)(矩阵号)第三路** | | **（编号)(矩阵号)第四路** | | **（编号)(矩阵号)第五路** | |
| 1 | (？)外科5西楼梯 | 1 | (？)康复1层儿科室 | 1 | (？)门诊大厅电梯区 | 1 | (？)器械科后门 | 1 | （未安装） |
| 2 | (？)内科7血透东楼梯 | 2 | (？)康复3层楼梯 | 2 | (？)门诊1层工作电梯 | 2 | (？)器材科正门 | 2 | （未安装） |
| 3 | (？)外科7东楼梯 | 3 | (？)康复4层楼梯 | 3 | (？)公务车东车位 | 3 | (？)总务仓库入口 | 3 | （未安装） |
| 4 | (？)内科5东楼梯 | 4 | (？)康复5层楼梯 | 4 | (？)急诊取款机通道 | 4 | (？)外科2层西楼梯 | 4 | （未安装） |
| 5 | (？)外科9西楼梯 | 5 | (？)康复6层楼梯(坏) | 5 | (？)公务车西停位 | 5 | (？)外科2层东楼梯 | 5 | （未安装） |
| 6 | (？)外科4层东楼梯 | 6 | (？)康复7层楼梯 | 6 | (？)回春4层南走廊 | 6 | (？)外科6层西楼梯 | 6 | （未安装） |
| 7 | (？)外科3层西楼梯 | 7 | (？)急诊楼正门口 | 7 | (？)回春4层西走廊 | 7 | (？)外科6层东楼梯 | 7 | （未安装） |
| 8 | (？)外科8层东楼梯 | 8 | (？)急诊1层侧门 | 8 | (？)回春4层护士站 | 8 | (？)外科7层西楼梯 | 8 | （未安装） |
| 9 | (？)外科4层西楼梯 | 9 | (？)急诊2层楼梯 | 9 | (？)回春4层北走廊内 | 9 | （未安装） | 9 | （未安装） |
| 10 | (？)外科8层西楼梯 | 10 | (？)急诊4层楼梯 | 10 | (？)回春4层东走廊 | 10 | （未安装） | 10 | （未安装） |
| 11 | (？)外科9层东楼梯 | 11 | (？)急诊5层楼梯 | 11 | (？)回春4层北走廊外 | 11 | （未安装） | 11 | （未安装） |
| 12 |  | 12 | (？)内科1层楼梯 | 12 | (？)回春4层入口 | 12 | （未安装） | 12 | （未安装） |
| 13 |  | 13 | (？)内科3层肾内科 | 13 | (？)回春1层东通道 | 13 | （未安装） | 13 | （未安装） |
| 14 |  | 14 | (？)内科2层耳鼻喉 | 14 | (？)回春1层北走廊 | 14 | （未安装） | 14 | （未安装） |
| 15 |  | 15 | (？)内科4层消化科 | 15 | (？)回春4层电梯 | 15 | （未安装） | 15 | （未安装） |
| 16 |  | 16 | (？)内科6层心血管 | 16 | (？)门诊6层危化品楼梯 | 16 | （未安装） | 16 | （未安装） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件4--④** | | | |
| **人民医院科室自用本地存储（总计60个点位，部分为数字网络）备注：如有个别未统计的，以2018年4月15日前安装的为维保范围** | | | |
| 科室 | 类型 | 摄像机数量 | 备注 |
| 输液室 | 科室本地存储 | 1 |  |
| CT室 | 科室本地存储带单独录像机 | 3 |  |
| 外科1楼出入院医保结算（数字） | 科室本地存储带单独录像机 | 1 |  |
| 急诊留观室（数字信号） | 科室本地存储 | 1 |  |
| 门诊检验科窗口（数字信号） | 科室本地存储 | 1 |  |
| 急诊检验科窗口（数字信号） | 科室本地存储 | 1 |  |
| 纠纷调解室 | 科室本地存储带单独录像机 | 2 |  |
| 静配中心 | 科室本地存储带单独录像机 | 3 |  |
| 核医学科 | 科室本地存储带单独录像机 | 4 |  |
| 新生儿科 | 科室本地存储带单独录像机 | 3 |  |
| 药剂科 | 科室本地存储带单独录像机 | 3 |  |
| 门诊药房 | 科室本地存储带单独录像机 | 11 |  |
| 手术室 | 科室本地存储带单独录像机 | 9 |  |
| 垃圾处理池（数字信号） | 科室本地存储带单独录像机 | 1 |  |
| 门急诊住院处收费 | 科室本地存储带单独录像机 | 16 |  |
| **人民医院红外报警装置点位统计：（一台设备共三个点位）** | | | |
| 科室 | 类型 | 报警设备数量 |  |
| 门诊药房毒麻药放置处 | 红外防盗报警（接入监控室） | 1 |  |
| 门诊8楼财务科 | 红外防盗报警（接入监控室） | 1 |  |
| 药剂科毒麻药品仓库 | 红外防盗报警（接入监控室） | 1 |  |