竞争性谈判文件

**项目名称：赣州市人民医院北院消防维保采购项目**

**项目编号：**

**赣州市人民医院**

**二0一九年月日**

目录

[第一章　谈判公告 1](#_Toc533775662)

[第二章谈判文件 3](#_Toc533775665)

一、采购项目需求 [3](#_Toc533775666)

[二、响应文件的编制 4](#_Toc533775668)

三[、谈判 7](#_Toc533775670)

[第三章　合同草案 10](#_Toc533775677)

[附件响应文件格式 12](#_Toc533775678)

# **第一章　谈判公告**

赣州市人民医院近期将对北院消防维保项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**（一）项目编号：**YN2019-028

**（二）采购方式：**竞争性谈判

**（三）采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年限 | 参数 | 预算金额 |
| 北院消防维保项目 | 两年 | 赣州市人民医院老院区（红旗大道17号）占地面积55278平方米,建筑面积61137.67平方米，消防控制室设置在门诊楼，配备有消防自动报警系统、消防广播系统、消防喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统。消防主机4台。对设备进行定期检测及保养，并排除系统运行中出现的故障，主要包括：火灾自动报警系统与消防联动控制系统的维护保养；1.自动水喷淋灭火系统的维护保养；2.消火栓灭火系统（含室外水泵接合器）的维护保养；3.高空水炮灭火系统的维护保养；4.气体灭火系统的维护保养；5.消防系统中的各种探测器、模块的维护保养；6.消防主机到探测器、手报、模块管线的维修检查；7.暖通及消防排烟管道防火阀、排烟阀的维修、检查、保养；8.消防排烟风机、补风机、正压送风机及其管道的维修、检查、保养；9.消防设施范围内报警联动系统的定期检测和检修，故障以及隐患的处理、排除，系统故障以及易损设备的维护、修理、更换。（消防联动控制设备含消防电源、消防系统联动控制等测试）；10.防火卷帘、挡烟垂壁及其他防火隔烟设施的维修、检查、保养；11.其他消防设施（应急灯、指示牌、灭火器等）的维修、更换； | 287000元 |

**（四）谈判方式：**本项目不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于第一次报价。谈判顺序由现场抽签决定。

**（五）响应供应商资格要求:**

（1）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（具有行政管理机关颁发的有效企业营业执照）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（纳税证明和社保证明）。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。

（2）特定资格条件

1、具有消防设施维护保养检测临时一级资质（提供证书）。

**（六）谈判文件公告期限：**自谈判公告发布之日（2019年8月16日）起三个工作日。

**（七）谈判文件的购买：**2019年8月19日至2019年8月21日（工作日内）08∶00——12∶00，14∶30——17∶30，在赣州市人民医院南院（梅关大道16号）行政楼205招标办购买，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），谈判文件工本费100元/本，文件售后不退，报名时请携带营业执照复印件（加盖公章）。

**（八）响应截止时间和谈判时间：**2019年8月27日15:00（北京时间），谈判地点：赣州市人民医院南院行政楼二楼4号会议室。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：谈判地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）

**（九）响应保证金及履约保证金：**响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币伍仟柒佰元整，须在开标当天上午8：00前到账，从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入），否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商的响应保证金转为履约保证金；履约保证金按成交金额的10%缴纳，不足部分在合同签订前补齐，服务完成验收合格后一次性无息退还。

**（十）付款方法：**服务期满六个月，经甲方考核服务质量达到双方约定要求，按年度承包总费用的40%结算（若有扣减，以实际为准），服务期满十二个月，经甲方考核服务质量达到双方约定要求，按承包总费用的60%结算（若有扣减，以实际为准）；材料配件费用以双方签字确认的记录单每季度结算一次。每次付款在收到中标人提供相应金额的合法税票后，一个月内以转账方式一次性付清。

**（十一）已购买谈判文件的供应商，在提交竞谈响应文件的截止时间一日前，未书面通知而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。**

**（十二）联系方法：**

地址：赣州市章贡区梅关大道16号

电话：0797-5889317

联系人：刘女士

# **第二章** **谈判文件**

# 一、**采购项目需求**

**（一）维保服务内容：**

1.**维保服务内容:**对设备进行定期检测及保养，并排除系统运行中出现的故障，**包括但不限于**以下系统及设施设备：

1.1火灾自动报警系统与消防联动控制系统的维护保养；

1.2自动水喷淋灭火系统的维护保养；

1.3消火栓灭火系统（含室外水泵接合器）的维护保养；

1.4高空水炮灭火系统的维护保养；

1.5气体灭火系统的维护保养；

1.6消防系统中的各种探测器、模块的维护保养；

1.7消防主机到探测器、手报、模块管线的维修检查；

1.8暖通及消防排烟管道防火阀、排烟阀的维修、检查、保养；

1.9消防排烟风机、补风机、正压送风机及其管道的维修、检查、保养；

1.10消防设施范围内报警联动系统的定期检测和检修，故障以及隐患的处理、排除，系统故障以及易损设备的维护、修理、更换。（消防联动控制设备含消防电源、消防系统联动控制等测试）；

1.11防火卷帘、挡烟垂壁及其他防火隔烟设施的维修、检查、保养；

1.12其他消防设施（应急灯、指示牌、灭火器等）的维修、更换；

**（二）维保服务要求：**

1、维保单位应对所有维护系统、设备进行全面测试并出具合格的消防设施检测报告，检测费包含在维保费用总价内；

2.水基型灭火器每次更换灭火剂或者出厂已满三年，及以后每年对灭火器进行水压强度试验，并张贴维修合格证；干粉灭火器满 5 年或每次再充装前，及以后每年应进行水压强度试验，并张贴维修合格证；二氧化碳灭火器满 5 年或每次再充装前，及以后每隔两年应进行水压强度试验，并张贴维修合格证。如现有灭火器已到红线，应立即免费更换；

3.维保单位应根据采购人的实际情况制定出符合国家相关消防法规的消防设施等配置方案。

4、维护保养必须按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）中的规定执行。通过维护，对医院维保范围内的消防设施、设备应确保系统每天 100％正常运行和设备 100％完好率，并且做到规范化管理，管线和设备的标志标色完好正确，设备和有关环境整齐清洁。维保单位实行随叫随到的服务，接到电话后10分钟内技术人员排除故障，并填写维护记录，经采购人、成交供应商双方有关人员签字后交双方分别存档；

5、每月一次定期对消防系统各项技术参数、设备完好率检测，（每月报警设备探测及联动部件测试率为25%，一年内全部测试完成，并做好测试记录）出具检测报告，分析运行情况，发现并及时排除故障隐患，发现老化现象应及时更换、维修。确保各部分设备各项功能良好、正常运行；

6、每次维护、检修，应认真做好记录归档保存，并交采购人指派人员签字；

7、向采购人有关操作使用人员提供培训和使用指导；

8、成交供应商设置24小时驻点维保服务(必须保证随时有2人在岗，采购方提供驻点值班室，其他一切费用均包含在维保费用总价内)，在服务期限内，成交供应商接到采购人系统维护通知后10分钟内响应，一般故障3小时内处理完毕，突发性故障在规定时间24小时内全力以赴处理恢复正常，如故障在规定时间内不能处理，成交供应商将预计完成时间书面告知采购人，并采取各种应急措施，保持系统正常运行；

9、遇五一、十一、春节、迎接各类安全检查和采购人的重大活动期间，成交供应商应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作；

**10、设备或配件维修更换需征得采购人同意后方可更换，损坏件应交由采购人并接受查验，新增（换）设备配件免费质保至少1年，设备材料配件费由成交供应商与采购人协商且设备材料配件费不得高于同期同类产品市场价格，否则采购人有权另行采购，且成交供应商应免费配合安装调试及维护;**

11、成交供应商及其工作人员应必须严格遵守采购人的规章制度，保守服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等；

12、在采购人工作场所，成交供应商工作人员因工作行为不当造成的人身伤害或财产损失，由成交供应商自行负责赔偿、处理；成交供应商工作人员在采购人工作服务及上下班期间出现的工伤或其他人身损害、意外伤亡责任，由成交供应商负责，采购人不承担任何责任和费用。

13、维保所需施工费及材料费按附加项目清单由甲方另行支付，并按以下价格执行：

维保更换设备品牌、报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 厂家型号 | 单位 | 单价 |
| 消防报警主机 | 北大青鸟柜式2800点 | 台 | 24840 |
| 海湾牌1500点 | 台 | 32000 |
| 消防报警控制器主板 | 北大青鸟 | 套 | 4800 |
| 海湾牌 | 套 | 5600 |
| 联网板 | 北大青鸟 | 套 | 2600 |
| 海湾牌 | 套 | 3200 |
| 打印机 | 北大青鸟 | 套 | 860 |
| 海湾牌 | 套 | 980 |
| 回路板 | 北大青鸟 | 每回路 | 4800 |
| 海湾牌 | 每回路 | 3800 |
| 电源盘 | 北大青鸟 | 套 | 2500 |
| 海湾牌 | 套 | 3500 |
| 广播盘 | 北大青鸟 | 套 | 2850 |
| 海湾牌 | 套 | 3860 |
| 功率放大器 | 北大青鸟 | 台 | 2600 |
| 海湾牌 | 台 | 3500 |
| 消防电话盘 | 北大青鸟 | 套 | 2800 |
| 海湾牌 | 套 | 3800 |
| 消防报警控制器总线盘 | 北大青鸟 | 套 | 2200 |
| 海湾牌 | 套 | 2800 |
| 消防报警控制器多线盘 | 北大青鸟 | 套 | 1800 |
| 海湾牌 | 套 | 2500 |
| 消防报警控制器显示屏 | 北大青鸟 | 套 | 3600 |
| 海湾牌 | 套 | 4800 |
| 火灾警铃 | 北大青鸟 | 台 | 80 |
| 声光报警器 | 北大青鸟 | 只 | 120 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 报警电话 | 北大青鸟 | 台 | 160 |
| 海湾牌 | 台 | 180 |
| 感温探测器 | 北大青鸟 | 只 | 105 |
| 海湾牌 | 只 | 110 |
| 感烟探测器 | 北大青鸟 | 只 | 105 |
| 海湾牌 | 只 | 110 |
| 手动报警装置 | 北大青鸟 | 只 | 110 |
| 海湾牌 | 只 | 120 |
| 消防广播 | 北大青鸟 | 只 | 90 |
| 海湾牌 | 只 | 98 |
| 消火栓手动报警按钮 | 北大青鸟 | 只 | 110 |
| 海湾牌 | 只 | 120 |
| 输入模块 | 北大青鸟 | 只 | 115 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 控制模块 | 北大青鸟 | 只 | 120 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 隔离模块 | 北大青鸟 | 只 | 120 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 广播模块 | 北大青鸟 | 只 | 125 |
| 海湾牌 | 只 | 130 |
| 消防电话专用模块 | 北大青鸟 | 只 | 160 |
| 海湾牌 | 只 | 180 |
| 总线控制模块 | 北大青鸟 | 只 | 120 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 火灾显示盘 | 北大青鸟 | 只 | 980 |
| 海湾牌 | 只 | 1200 |
| 红外线发射器 | 北大青鸟 | 套 | 1800 |
| 海湾牌 | 套 | 2600 |
| 气体喷洒指示灯 | 北大青鸟 | 只 | 180 |
| 海湾牌 | 只 | 220 |
| 可燃气体报警控制器 | 北大青鸟 | 台 | 2800 |
| 海湾牌 | 台 | 3200 |
| 可燃气体探头 | 北大青鸟 | 套 | 1560 |
| 海湾牌 | 套 | 1800 |
| 紧急启停按钮 | 北大青鸟 | 只 | 180 |
| 海湾牌 | 只 | 280 |
| 气体灭火控制器 | 北大青鸟 | 台 | 4355 |
| 海湾牌 | 台 | 5800 |
| 手自动转换开关 | 北大青鸟 | 只 | 180 |
| 海湾牌 | 只 | 200 |
| 火灾声光报警器 | 北大青鸟 | 只 | 120 |
| 海湾牌 | 只 | 125 |
| 联网板 | 北大青鸟 | 套 | 4500 |
| 海湾牌 | 套 | 5000 |
| 备用电源 | 赛特12V/24AH | 组 | 1200 |
| 赛特12V/12AH | 组 | 480 |
| 赛特12V/7AH | 组 | 320 |
| 湿式报警阀 | DN150 | 组 | 1850 |
| 水利警铃 | 套 | 280 |
| 消防水泵接合器 | 套 | 900 |
| 减压阀组 | 组 | 2700 |
| 闸阀 | 台 | 980 |
| 信号阀 | 台 | 480 |
| 止回阀 | 台 | 680 |
| 水喷头 | 68度 | 个 | 20 |
| 93度 | 个 | 30 |
| 压力开关 | 百安 | 只 | 180 |
| 过滤器 | DN150 | 只 | 1200 |
| DN100 | 只 | 1000 |
| DN80 | 只 | 800 |
| DN65 | 只 | 600 |
| DN50 | 只 | 450 |
| DN40 | 只 | 350 |
| DN25 | 只 | 150 |
| 水流指示器 | 百安 | 只 | 420 |
| 消防稳压泵 | 2.2KW | 台 | 2600 |
| 消防稳压泵控制箱 | 4KW | 台 | 1200 |
| 隔膜式气压水罐 |  | 台 | 8000 |
| 消防泵控制柜 | 70KW | 套 | 17800 |
| 套 | 17800 |
| 75KW | 套 | 18500 |
| 45KW | 套 | 16886 |
| 新消防泵 | XBD30-125-HYL-75KW | 套 | 22000 |
| 45KW | 套 | 18000 |
| 消防水泵电机维修 | 70KW | 台 | 5800 |
| 45KW | 台 | 4800 |
| 75KW | 台 | 6500 |
| 控制箱按钮 |  | 只 | 45 |
| 风机电机维修 | 15KW | 台 | 3800 |
| 水泵机封漏水维修 | 70KW | 套 | 4500 |
| 交流接触器 | CJ20-160 |  套 | 650 |
| CJ20-100 | 套 | 550 |
| 中间继电器 | 人民 | 个 | 150 |
| 电压表 | 人民 | 个 | 120 |
| 电流表 | 人民 | 个 | 130 |
| 时间继电器 | 人民 | 个 | 120 |
| 断相与相序保护继电器 | XJ3-G | 套 | 180 |
| 塑壳段路器 | 250A | 台 | 1200 |
| 消防泵软启动控制器 | HDK-2XP350 | 套 | 3000 |
| 万能转换开关 | 天正LW12-16/6Y | 套 | 230 |
| 变压器 | BK-150VATH | 套 | 180 |
| 热过载保护器 | 160A | 套 | 150 |
| 双电源 | 100A | 套 | 5600 |
| 自动转换开关 | 紫光新锐 | 套 | 2800 |
| 智能巡检柜 | 上海凯原 | 台 | 65000 |
| 变频器 | 紫光新锐 | 台 | 38000 |
| 8通道差分电流输入模块 | 紫光新锐 | 套 | 3200 |
| 消防水炮 | 龙雨 | 套 | 18500 |
| 消防水炮电磁阀 | 龙雨 | 只 | 1650 |
| 消防水泵 | XBD30-125-HYL-75KW | 台 | 22000 |
| 电接点压力表 |  | 台 | 270 |
| 止回阀 | 埃美柯H41T-16/DN150 | 台 | 980 |
| 室内消火栓 | 减压型/闽弘 | 只 | 105 |
| 普通型/闽弘 | 只 | 95 |
| 水枪水带 | 江山 | 套 | 195 |
| 水枪 | DN65 | 只 | 38 |
| 水带 | DN65 | 条 | 120 |
| 水带接扣 | DN65 | 只 | 15 |
| 消火栓玻璃门 | 龙祥 | 套 | 180 |
| 消火栓门面板 | 白沙1062\*577（大） | 片 | 65 |
| 白沙529\*577（小） | 片 | 55 |
| 消火栓玻璃 | 1012\*580（大） | 片 | 60 |
| 594\*583（小） | 片 | 50 |
| 阀门 | DN25 | 只 | 65 |
| 卷盘枪头 | DN25 | 只 | 45 |
| 卷盘胶管 | DN25 | 条 | 90 |
| 卷盘扎扣 | DN25 | 个 | 5 |
| 水带扎扣 | DN65 | 个 | 6 |
| 消防箱 | 1800\*700\*240 |  | 680 |
| 800\*650 |  | 380 |
| 消防卷盘 | 江山 | 套 | 550 |
| 干粉灭火器 | ABC/4 | 具 | 75 |
| ABC/2 | 具 | 65 |
| MFTZ/ABC/35 | 具 | 920 |
| 推车式灭火器枪头 | 只 | 25 |
| 推车式灭火器喷管 | 条 | 60 |
| 干粉灭火器喷管管 | 条 | 8 |
| 干粉灭火器压力表 | 只 | 10 |
| 悬挂式干粉灭火器 | 套 | 980 |
| 充粉 | 公斤 | 10 |
| 二氧化碳灭火器 | MT2KG | 具 | 160 |
| MT3KG | 具 | 220 |
| MT4KG | 具 | 320 |
| MTT24KG | 具 | 3100 |
| 推车二氧化碳灭火器喷管 | 套 | 320 |
| 手提式二氧化碳灭火器喷管 | 套 | 60 |
| 灭火器箱 | 4\*2 | 龙祥 | 58 |
| 4\*4 | 龙祥 | 85 |
| 应急灯 | 劳士壁挂 | 个 | 55 |
| 敏华吸顶 | 个 | 85 |
| 疏散指示牌 | 劳士/明装 | 个 | 54 |
| 劳士/嵌入式 | 个 | 58 |
| 防火卷帘帘布 | 亚泰精工 | 平方 | 380 |
| 防火卷帘电机 | 台 | 1800 |
| 防火卷帘限位器 | 套 | 280 |
| 防火卷帘门控制器 | 台 | 960 |
| 卷帘门轨道 | 米 | 200 |
| 卷帘门底梁 | 米 | 180 |
| 防火卷帘按钮 | 只 | 80 |
| 泡沫液贮罐 |  | 套 | 19000 |
| 水成膜泡沫液 |  | 吨 | 25000 |
| 七氟丙烷灭火剂 | 高旺 | 公斤 | 160 |
| 驱动电磁阀 | 套 | 500 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 | 高旺 | 70L | 26000 |
| 100L | 37142 |
| 120L | 44520 |
| 150L | 55650 |
| 180L | 66780 |
| 过滤式空气呼吸器 | 江山 | 套 | 90 |
| 排烟机 | 11KW | 台 | 8000 |
| 7.5KW | 台 | 5800 |
| 4.5KW | 台 | 4500 |
| 送风机 | 11KW | 台 | 8000 |
| 7.5KW | 台 | 5800 |
| 4.5KW | 台 | 4500 |
| 70度常开防火阀 | 金诺 | 只 | 1500 |
| 280度常闭防火阀 | 金诺 | 只 | 2200 |
| 排烟口百叶 | 金诺 | 只 | 680 |
| 防火阀百叶 | 金诺 | 只 | 680 |
| 防火阀执行机构 | 金诺 | 只 | 560 |
| 气体探测器 | 青鸟 | 只 | 680 |
| 钢卡 | DN150 | 米 | 38 |
| DN100 | 米 | 35 |
| DN80 | 米 | 30 |
| DN65 | 米 | 25 |
| 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 95 |
| DN100 | 米 | 55 |
| DN80 | 米 | 42 |
| DN65 | 米 | 35 |
| DN50 | 米 | 25 |
| DN40 | 米 | 20 |
| DN32 | 米 | 16 |
| DN25 | 米 | 13 |
| 三通 | DN150 | 个 | 150 |
| DN100 | 个 | 75 |
| DN80 | 个 | 60 |
| DN65 | 个 | 48 |
| DN50 | 个 | 30 |
| DN40 | 个 | 18 |
| DN32 | 个 | 15 |
| DN25 | 个 | 10 |
| 机械三通 | DN150 | 个 | 93 |
| DN100 | 个 | 54 |
| DN80 | 个 | 45 |
| DN65 | 个 | 42 |
| DN50 | 个 | 36 |
| 软连接 | DN150 | 个 | 375 |
| DN100 | 个 | 225 |
| ZR-RVS-2\*1.0信号线 | 奔达康 | 米 | 3.2 |
| ZR-RVS-2\*1.5信号线 | 奔达康 | 米 | 3.8 |
| ZR-RVR-2\*2.5电源线 | 奔达康 | 米 | 5.1 |
| ZR-RVR-2\*4.0电源线 | 奔达康 | 米 | 6.8 |
| KBG-16电线钢套管 | 奔达康 | 米 | 2.8 |
| KBG-20电线钢套管 | 奔达康 | 米 | 3.5 |
| KBG-25电线钢套管 |  | 米 | 4.5 |
| KBG-32电线钢套管 |  | 米 | 6.5 |
| 不锈钢消防水箱 |  | 立方米 | 1500 |
| 室内消火栓使用操作标识 | 30\*25CM | 张 | 30 |
| 灭火器使用标识 | 18\*15CM | 张 | 15 |
| 声光手报标识 | 10\*10CM | 张 | 12 |
| KT板标牌 | 50\*70CM | 块 | 60 |
| 标识牌（写真） | 25\*35 | 张 | 25 |
| 亚力克板标识牌 | 30\*15 | 块 | 25 |
| 金属软管 | D-20 | 米 | 4 |
| d-25 | 米 | 5.5 |
| d-32 | 米 | 7.5 |
| 风机三角带 | b-112/2850Li | 条 | 50 |
| 防火门监控主机 | 海湾牌 | 台 | 25263 |
| 北大青鸟 | 台 | 20236 |
| 门磁开关 | 海湾牌 | 台 | 3556 |
| 北大青鸟 | 台 | 3865 |
| 消防电源监控主机 | 海湾牌 | 台 | 19718 |
| 北大青鸟 | 台 | 22140 |
| 回路板 | 双回路 | 6000 |
| 电气火灾监控主机 | 海湾牌 | 台 | 19372 |
| 北大青鸟 | 台 | 22874 |
| 回路板 | 双回路 | 6800 |
| 余压泄压装置 |  | 套 | 660 |
| 漏电互感器 |  | 套 | 1250 |
| 电流电压监控模块 |  | 套 | 1200 |
| 气体监视模块（防爆型） |  | 套 | 2500 |
| 钢制卷帘门 |  | 平方米 | 420 |
| 开孔费 | DN100以下 | 个 | 120 |
| 维保外人工费 |  | 人/工日 | 300 |
| 485信号防雷浪涌保护器 |  | 套 | 360 |
| 风机连接帆布 |  | 1平米 | 380 |
| 裸露报警线头套管 | 直径16 | 米 | 60 |
| 直径20 | 米 | 70 |
| 直径25 | 米 | 80 |
| 直径32 | 米 | 100 |
| 减压阀 | DN150 | 台 | 1800 |
| DN100 | 台 | 1600 |
| DN80 | 台 | 1200 |

**（三）维保服务期限：**

本项目维保服务期限为:两年

（四）、违约赔偿：如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2‰计收。不足一天超过12小时按一天计算，但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务，甲方可考虑终止合同。

# **二、响应文件的编制**

**1.供应商应当提交的资格、资信证明文件**

1.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1.2具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

1.4参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

1.5法定代表人授权书

1.6供应商的资格声明

1.7谈判保证金凭证

1.8 其他资格证明文件

**2. 响应文件计量单位**

响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

**3.响应文件的构成（格式详见附件）**

3.1响应文件应由下列部分构成

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 技术文件

(8) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

3.2供应商应将响应文件**胶装**成册，并编写目录。

4. 谈判报价

4.1谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

4.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

**4.3本项目采购预算价为287000元。响应文件中的响应报价（即首次报价）超出采购项目预算价的响应无效，做无效标处理；开标现场报价时所提交的报价超出采购项目预算价或超出响应文件中的响应报价（即首次报价）的响应无效，做无效标处理。**

5. 谈判保证金

5.1供应商须在\*\*\*\*\*\*\*截止时间之前向采购人提交规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

5.2 任何未按要求提交谈判保证金的响应文件被视为无效。

5.3 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商恶意串通的；

(5) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(6) 采购文件规定的其他情形。

**6. 响应文件的签署及规定**

6.1 供应商应准备响应文件正本和副本各一份密封装在信封中， 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

每套响应文件须清楚地标明**“正本”或“副本”**。若正本和副本不符，以正本为准。

6.2响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求**签字、签章**。副本可采用正本的复印件。**响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。**

6.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

6.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.5谈判保证金凭据复印件须装订在响应文件中**（响应文件正、副本中须附有）。**

6.6供应商必须在规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件。

#

# **三、****谈判**

**1. 谈判程序**

1.1谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

1.2初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按谈判文件“ 响应文件格式9”的规定提供资格、资信证明文件的；

5）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的。

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

9）谈判文件规定的其他响应无效条款。

1.3谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.4谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

**2.错误修正**

2.1二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**3.最后报价**

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；最后报价超过了采购项目预算或最高限价的，被视为无效。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

（5）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；视为无效响应。

4.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.推荐成交候选供应商方法：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告。

6. 成交结果公告

成交供应商确定后，赣州市人民医院网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。

7.质疑

7.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起3日内；

2）对谈判过程、对成交结果提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起3日内；

7.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# **第三章****合同草案**

 采购人（甲方）：　　　　　　　　　　 合同编号：

承揽人（乙方）：　　　　　　　　　　　　签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》、\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 （项目名称） 项目的竞谈结果和竞谈文件（项目编号：）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

**一、服务内容及服务要求**

详见竞谈文件第二章 一、采购项目需求

**二、合同金额**

2.1本合同的价格以成交价为准，固定总价包干。

2.2合同总额小写：￥ 元；大写：人民币 元整

**三、双方的权利和义务**

3.1 甲方的权利和义务

3.1.1合同签订后向乙方提交有关资料。

3.1.2甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行服务。

3.1.3甲方对影响进度、质量的重大事项享有决定权。

3.1.4甲方有权对乙方的项目质量、项目进度随时进行检查和提出意见。

3.2 乙方的权利和义务

3.2.1每月一次定期对消防系统各项技术参数、设备完好率检测，（每月报警设备探测及联动部件测试率为25%，一年内全部测试完成，并做好测试记录）出具检测报告，分析运行情况，发现并及时排除故障隐患，发现老化现象应及时更换、维修。确保各部分设备各项功能良好、正常运行。

3.2.2每次维护、检修，应认真做好记录归档保存，并交甲方指派人员签字。制定《建筑消防设施维护保养工作计划及保养技术标准》，填写《建筑消防设施基本信息表》，《建筑消防设施故障维修记录表》。

3.2.3乙方应向甲方有关操作使用人员提供培训和使用指导。

3.2.4 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求进行服务，按合同规定的要求对所有设施设备进行维保服务，并对其负责。维护保养单位开展定期维护保养服务，应当遵守下列规定：

a)对消防设施组件的外观和工作状态进行检查，对存在破损、变形、锈蚀、渗漏等情况的，及时采取修理、更换、除锈等措施恢复正常；

b)对消防设施线路、管道、阀门及控制阀门的铅封、锁链等进行检查，对存在破损、松动、锈蚀、渗漏等情况的，及时采取补漏、紧固、除锈、刷漆、润滑、更换等措施恢复正常；

c)对消防设施各类标识进行检查，对存在破损、不齐全等情况的，及时进行更换和补齐；

d)对火灾探测器，应当根据国家标准和产品说明书的要求通知委托单位进行清洗或更换。

需维修、报废的灭火器应由取得三级资质的消防设施维护保养检测机构进行处理。

3.2.5乙方必须单独完成本项目，不得将该项目以任何形式转包或分包给其他单位。

3.2.6乙方设置24小时驻点维保服务(乙方必须保证随时有2人在岗，甲方提供驻点值班室，其他一切费用均包含在维保费用总价内)，在服务期限内，乙方接到甲方系统维护通知后10分钟内响应，一般故障3小时内处理完毕，突发性故障在规定时间24小时内全力以赴处理恢复正常，如故障在规定时间内不能处理，乙方应将预计完成时间书面告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行；遇五一、十一、春节、迎接各类安全检查和甲方的重大活动期间，乙方应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作；

3.2.7设备或配件维修更换需征得甲方同意后方可更换，损坏件应交由甲方并接受查验，新增（换）设备配件免费质保至少1年，设备材料配件费不得高于合同清单价格及同期同类产品市场价格，否则甲方有权另行采购，且中标方应免费配合安装调试及维护;

3.2.8乙方及其工作人员应必须严格遵守甲方的规章制度，保守服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等；

3.2.9在甲方工作场所，乙方工作人员因工作行为不当造成的人身伤害或财产损失，由乙方自行负责赔偿、处理；乙方工作人员在甲方工作服务及上下班期间出现的工伤或其他人身损害、意外伤亡责任，由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

**四、维保服务期限**

乙方应在自收到成交通知书之日起30天内与甲方签订合同,维保期两年，自2019年 月 日至2021年 月 日止。

**五、验收**

本项目维保服务期限到期后，由甲方组织相关人员进行验收。

**六、付款方式**

服务期满六个月，经甲方考核服务质量达到双方约定要求，按年度承包总费用的40%结算（若有扣减，以实际为准），服务期满十二个月，经甲方考核服务质量达到双方约定要求，按承包总费用的60%结算（若有扣减，以实际为准）；材料配件费用以双方签字确认的记录单每季度结算一次。每次付款在收到中标人提供相应金额的合法税票后，一个月内以转账方式一次性付清。

**七、违约责任**

如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2‰计收。不足一天超过12小时按一天计算，但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务，甲方可考虑终止合同。

**八、争端的解决**

履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的，可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同履行地人民法院管辖。

**九、税费**

9.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

9.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

9.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十、合同生效**

13.1本合同在甲方收到乙方履约保证金并经甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

13.2本合同壹式本合同共陆份，其中甲方执贰份、乙方执贰份，赣州市财政局政府采购办公室、采购代理机构各执壹份。

 **十一、其它**

13.1本合同所有附件、竞谈文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4本合同签订地点：赣州市人民医院

13.5双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方名称： 乙方名称：

（盖章） （盖章）

法定代表人： 法定代表人：

项目联系人： （签章） 委托代理人： （签章）

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

**附件 响应文件格式**

**谈判响应文件**

 项目名称：

 项目编号：

品目号（如有请提供）：

单位（签章）

 年 月 日

# **1. 谈判响应书**

致：赣州市人民医院

根据贵方为*(项目名称)*项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请*(项目编号)*，签字代表*(姓名、职务)*经正式授权并代表我方*(单位名称、地址)*提交下述文件正本一份及副本一份：

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 技术响应表

4. 商务响应表

5. 按谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格、资信证明文件

7. 提交的谈判保证金，金额为。

据此函,签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起 90 天。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址 传真

电话 电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

# **2．报价表**

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 供应商名称 | 总报价 | 报价声明 | 谈判保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：（大写） ￥：（小写） |

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# **3．分项报价表**

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） |

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# **4. 技术规格响应/偏离表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、响应/偏离内容为包括但不限于采购需求中的内容。

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# **5. 商务条款响应/偏离表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# **6. 其他证明资料**

**格式6-1. 供应商情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 网址/邮箱 |  |
| 企业性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 银行账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

供应商签章：

**格式6-2. 近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

# **7.技术文件**

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

# **8.供应商应当提交的资格、资信证明文件**

填写须知：

1. 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；
2. 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；
4. 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

**8-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件**

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

**8-2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件**

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式）

**8-3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件**

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**8-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件**

参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。（见格式）

**8-2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）**

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

**8-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）**

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）在该项目响应文件递交截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

**格式8-5.法定代表人授权书**

致：赣州市人民医院

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

**说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书**

**格式8-6.供应商的资格声明**

（供参考格式）

致：赣州市人民医院

为响应贵方*（项目名称、项目编号）*谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商签章：

日期：

**8-7.其他资格证明文件**