**赣州市人民医院8套艾灸排烟系统配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| **1** | 万向吸气臂 | 见采购需求附件 | 8套 |  |  |
| **2** | 艾灸专用集气罩 | 8套 |  |  |
| **3** | 安装支架 | 8套 |  |  |
| 4 | 安装底座 | 8套 |  |  |
| 5 | 装饰盖 | 8套 |  |  |
| 6 | 主管道 | 43米 |  |  |
| 7 | 电线 | 120米 |  |  |
| 8 | 艾灸专用外风机 | 1台 |  |  |
| 9 | 艾灸专用外风机 | 1台 |  |  |
| 9 | 阻抗式消声器 | 2台 |  |  |
| 10 | 出口消声器 | 2套 |  |  |
| 11 | 艾灸专用烟雾净化系统 | 2台 |  |  |
| 12 | 风量调节阀 | 2个 |  |  |
| 13 | 风机导风变径 | 2套 |  |  |
| 14 | 减震系统 | 2套 |  |  |
| 15 | 艾灸外风机底座 | 2个 |  |  |
| 16 | 防雨罩 | 2个 |  |  |
| 17 | 三通接头UPVC | 23个 |  |  |
| 18 | 弯头UPVC | 5个 |  |  |
| 19 | 排式吊卡 | 16付 |  |  |
| 20 | 线管（镀锌） | 60米 |  |  |
| 21 | 电源控制系统 | 2套 |  |  |
| 22 | 软连接头 | 5个 |  |  |
| 23 | 重复性艾灸过滤芯 | 16个 |  |  |
| 24 | 艾烟油清洗剂 | 3桶 |  |  |
| 25 | 配件 | 8套 |  |  |
| 合计 | | | | |  |